|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.***  **Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.**  Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.  Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.  Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.  **Установка и эксплуатация мебели.**  Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30о С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.  Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40о С) предметов.  По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.  **Гарантийные обязательства.**  Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 ”Мебель. Общие технические условия” **и ГОСТ 19917-2014** ”**Мебель для сидения и лежания**. Общие технические условия” при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.  Срок хранения – 12 мес. со дня изготовления мебели.  Гарантийный срок эксплуатации – 12 мес. со дня продажи изделия.  Срок службы изделия – шесть лет со дня продажи мебели.  Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.  Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.  **Порядок предъявления претензий по качеству.**  Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.  **Свидетельство о приемке.**  Логотип  Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.  Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Отметка ОТК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    **E-mail:** [**main@avangardpenza.ru**](mailto:main@avangardpenza.ru)**;** [**www.avangardpenza.ru**](http://www.avangardpenza.ru)  **Юр. адрес: Россия, 442965, Пензенская обл.,**  **г. Заречный, ул. Ленина, 66-5,**  **Тел/факс: 8 (8412) 20-33-39; 8 (8412) 65-54-02**  **Тел: 8 (8412) 20-33-37; 8(8412) 20-33-38; 8(8412) 65-53-81**  **№ ТС RU С-RU.АИ24.В.01083** |  | **Логотип**  **Изделие: Мебель для детской комнаты**  **Кровать Буратино**  **диван**  **Ш.2032 Г. 930 В. 750**  **Свидетельство о приемке, правила эксплуатации, сборки, установки. Гарантийные обязательства.** |
| **Указания по сборке. Кровать Буратино**  **Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту**  Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.  Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.  **Последовательность сборки:**  ***Максимальная нагрузка (фактический вес, который предназначен для интенсивной эксплуатации кровати с учетом матраса) — 90 кг.***  К деталям (2,3,5,6) прибить гвоздями (23) опоры (30). В стенки боковые (2,3) вкрутить эксцентрики (28) вбить шканты (29). В щит передний (7) установить эксцентрики (28) вбить шкант (29). В щит передний (7) вбить шканты (29).  Соединить щит малый (5) с перегородкой (6) используя саморезы (22) и еврошурупами (20). Сборку щит передний (7) с планками (12) соединить с перегородкой (6), дополнительно установив уголки (33) используя саморезы (22). Сборки стенку правую (2) с планкой (11) и стенку левую (3) с планкой (11) соединить со сборкой щит передний (7) с планками (12), затянуть эксцентриковые стяжки (28). Сборки стенку правую (2) с планкой (11) и стенку левую (3) с планкой (11) соединить с щитами (1,5) используя еврошурупы (20). Щиток большой (1) скрепить со щитом малым (5) саморезами (25).  Собрать ящики: для чего в дно ящика установить эксцентрики (28), прикрутить колеса (27) саморезами (22). В боковины ящиков (9) установить эксцентрики (28). В фасады (13) и задние панели ящиков (8) вкрутить эксцентрики (28), вбить шканты (29). Собрать каркас ящика соединив детали (8,9,13), затянуть экстрентриковые стяжки (28). Прикрепить дно ящика (4) еврошурупами (20), затянуть эксцентриковые стяжки (28). К фасадам ящиков (13) прикрутить ручки (24) саморезами (25) через шайбу (32). Установить ящики в нишу.  Вложить панели основания кровати (10) равноудаленно по внутреннему контуру.  **Комплектовочная ведомость на щитовые детали. Кровать Буратино**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** | **№ упак** | **№** | **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** | **№ упак** | | **1** | Щиток большой | 2000х540 | 1 | 2 | **7, 12** | Сборка: Щит передний (планка) | 2000х100 (976х40) | 1 | 2 | | **2, 11** | Сборка: Бок правый (планка) | 750х930 (882х70) | 1 | 3 | **8** | Задняя панель ящика | 966х138 | 2 | 3 | | **3,11** | Сборка: Бок левый (планка) | 750х930 (882х70) | 1 | 3 | **9** | Боковина ящика | 734х138 | 4 | 2 | | **4** | Дно ящика | 966х750 | 2 | 3 | **10** | Основание | 898х600 | 3 | 4 | | **5** | Щит малый | 2000х254 | 1 | 2 | **13** | Фасад ящика | 195х996 | 2 | 2 | | **6** | Перегородка | 254х882 | 1 | 2 |  |  |  |  |  | |  | **Комплектовочная ведомость фурнитуры. Кровать Буратино**  **(упак. №1)**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Наименование** | **Вид** | **Кол-во** | **№** | **Наименование** | **Вид** | **Кол-во** | | **20** | Еврошуруп | Еврошуруп 70 | 22 | **27** | Колесо не поворотное | c84cbd099906742d571196b6c70b53ab | 8 | | **21** | Заглушка еврошурупа | Заглушка евровинта | 22 | **28** | Стяжка эксцентриковая | ЭксцентрикШток%20эксцентрика%2025 | 14 | | **22** | Саморез 4х16 | Саморез 4х16 | 24 | **29** | Шкант 8х30 | Шкант 8х30 | 23 | | **23** | Гвоздь 2х20 | Гвоздь 2х20 | 16 | **30** | Опора пластмасса | Опора пластмассовая | 8 | | **24** | Ручка | **S-149_128_сатин_светлый_бук_матовый** | 4 | **31** | Ключ еврошурупа | Евроключ | 1 | | **25** | Саморез 4х30 | Саморез 4х16 | 12 | **32** | Шайба декоративная | Шайба декоративна | 8 | | **26** | Заглушка для эксцентрика | Заглушка евровинта | 14 | **33** | Уголок | Уголок 25х25 | 2 |   **Схема сборки. Кровать Буратино**  кровать диван |